7 8 9 10 11 12 13

localtime, GMT - 10

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

sensorsensitivity,mV/(W/m2)

600

700

800

900

1000

1100

H-Fcavitymeasurements,W/m2

acr ep1 ep2 kz

HF Cavity Measurements / NIP Calibration Results MLO / February 16, 1998 [unit 31041]